공동주택 옥상 출입구 피난유도선과 자동개폐장치 설치 권고

□ 권고배경

ㅇ 경기도 아파트 전수조사 결과 옥상 출입구 최상층이 아닌 아래층 위치, 유도등 없는 등 관리 제각각, 대피공간 및 안전난간 없음(`21.5.19(수)~20(목) MBC)

- 최상층 승강기 기계실 출입부분에 대한 안전기준 부재 인명피해 우려

- 옥상 출입구 피난구유도등 설치장소 규정에 포함되지 않으나 임의로 설치

	· 경기도 군포시 ○○아파트 화재가 발생(‘20.12.1.) 상층부 거주자 옥상으로 대피 과정에 인명피해 발생(사망 2, 중상 1) · 연기로 옥상 출입문을 찾지 못해 최상층의 엘리베이터 기계실 앞에서 인명피해 발생

□ 권고사항

ㅇ 옥상대피를 위한 피난유도선(계단스텝, 바닥, 옥상문 3종) 설치 권고(독려)

- 옥상 출입문 위층에 기계실 등이 있는 경우에는 옥상진입 차단 구조물 등 설치

《 피난안내표시 》		《 안내표지판 , 출입금지 구조물 등 》		《 바닥면 피난안내선 》

ㅇ 자동개폐장치 설치 의무화(`16.2.29.) 이전대상 옥상출입문 자동개폐장치 설치 권고

평상시 닫힘상태의 옥상 출입문을 화재 시 감지기 등의 소방시설과 연동하여 자동으로 열리게 하여 옥상으로 신속하게 대피를 돕는 장치가 바로 자동개폐장치입니다. 2016년 2월 이전에 지어진 공동주택에는 설치 의무가 없습니다. 이에 화재 등 각종 재난 시 안전하게 대피할 수 있는 옥상 출입문에 자동개폐장치를 설치하여 주실 것을 권고드립니다.

붙임		아파트 옥상 출입문 안내표지(안)

※ 외곽을 야광형태로 어두운 곳에서 시인성 확보(스티커)